BIJLAGE 1



##### VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN

##### VOOR DERDEN

***Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW)***

*Rogierplein 11*

*1210 BRUSSEL*

[1. Doelstelling 3](#_Toc26358900)

[2. Wettelijke bepalingen 3](#_Toc26358901)

[3. Onderaannemers 4](#_Toc26358902)

[4. Verzekering 4](#_Toc26358903)

[5. Toegang 4](#_Toc26358904)

[6. Parkeren 4](#_Toc26358905)

[7. Rook-, drug-en alcoholverbod 4](#_Toc26358906)

[8. Fotograferen en filmen 4](#_Toc26358907)

[9. Diefstal 5](#_Toc26358908)

[10. Orde en netheid, hygiëne en doorgangen 5](#_Toc26358909)

[11. Afval 5](#_Toc26358910)

[12. Sanitaire voorzieningen 5](#_Toc26358911)

[13. Gereedschap en apparaten 6](#_Toc26358912)

[14. Persoonlijke beschermingsmiddelen 6](#_Toc26358913)

[15. Werkvergunningen voor de uitvoering van het werk 7](#_Toc26358914)

[16. Werken aan elektrische installaties 7](#_Toc26358915)

[17. Werken met open vlam 7](#_Toc26358916)

[18. Gevaarlijke producten 8](#_Toc26358917)

[19. Werken op hoogte 8](#_Toc26358918)

[20. Gevaarlijke situaties 8](#_Toc26358919)

[21. Asbest 9](#_Toc26358920)

[22. Brand 9](#_Toc26358921)

[23. EHBO 9](#_Toc26358922)

[24. Bijlagen 9](#_Toc26358923)

[Bijlage 1: OVEREENKOMST “Veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor derden” 10](#_Toc26358924)

[Bijlage 2: “10 veiligheidsregels die uw werknemers moeten kennen” 12](#_Toc26358925)

[Bijlage 3: Werkvergunningen Belfius 13](#_Toc26358926)

**BIJLAGE 4: MOGELIJKE PICTOGRAMMEN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15**

# Doelstelling

De doelstelling van deze “Veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor derden” is u vertrouwd te maken met de veiligheids- en gezondheidsafspraken die binnen Belfius Bank & Verzekeringen geldig zijn.

U gaat in de nabije toekomst werken uitvoeren bij Belfius Bank & Verzekeringen of u werd gevraagd een offerte op te maken voor de uitvoering van dergelijke werken.

Het is bijgevolg de bedoeling u met dit document op de hoogte te brengen van de veiligheidsregels waarmee u bij uw werken rekening moet houden of zal moeten houden.

Door het overhandigen van de offerte en het aanvaarden van de opgelegde aanwijzingen, laat de contractant blijken in staat te zijn om de regeling ter zake en de door de opdrachtgever opgelegde veiligheidsmaatregelen in de praktijk toe te passen. De contractant erkent met andere woorden, hierdoor stilzwijgend dat hij de werken zal kunnen uitvoeren met inachtneming van alle opgelegde verplichtingen en eisen i.v.m. de veiligheid.

De contractant erkent bij de afgifte van de prijsofferte rekening te hebben gehouden met de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Ook al mochten de ontvangen inlichtingen ontoereikend blijken, dan nog kan de contractant zich niet tegen de opdrachtgever keren en evenmin een schadevergoeding eisen.

Inbreuken op de veiligheidsvoorschriften kunnen leiden tot eenzijdige verbreking van het contract door de opdrachtgever en tot betaling van schadeloosstelling door de contractant.

**Wij verwijzen nogmaals uitdrukkelijk naar de informatiesite** [**https://www.belfius.be/HSE-NL**](https://www.belfius.be/HSE-NL)**.**

**Nadat Belfius u via mail de werken heeft toewezen, dient de OVEREENKOMST (bijlage 1), voorzien van (een) rechtsgeldige handtekening(en), binnen de 2 werkdagen bezorgd te worden aan uw contactpersoon binnen Belfius. Pas na ontvangst van deze ondertekende OVEREENKOMST zal de bestelbon opgemaakt en bezorgd worden.**

**14 dagen voor de aanvang van de werken zal u een mail ontvangen waarbij gevraagd wordt om, binnen de 5 werkdagen, de coördinaten te bezorgen van de werknemers die in onze locatie werken komen uitvoeren. Door het bezorgen van deze coördinaten garandeert u ons tevens dat deze werknemers de “10 veiligheidsregels die uw werknemers moeten kennen” (bijlage 2) ondertekend en begrepen hebben.**

Belfius Bank & Verzekeringen kan tijdens de werken controleren of de werknemers van de contractant op de hoogte zijn van de “Veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor derden”. Indien dit niet het geval is, dan behoudt Belfius Bank & Verzekeringen zich het recht voor om deze werknemers de toegang tot de site of de gebouwen te ontzeggen.

# Wettelijke bepalingen

De contractant verbindt er zich toe de reglementering i.v.m. veiligheid en gezondheid nauwgezet te respecteren en toe te passen, inzonderheid het ARAB, de Codex Welzijn, het AREI, de sociale wetgeving in het algemeen en de Europese richtlijnen, de wet op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en meer bepaald KB van 25/1/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

De contractant brengt Belfius Bank & Verzekeringen op de hoogte van de risico’s die te maken hebben met de activiteiten van zijn onderneming. Hij bezorgt hiervoor een risicoanalyse aan Belfius Bank & Verzekeringen waarin de gevaren en risico’s van de uit te voeren activiteiten zijn opgelijst alsook per risico de preventiemaatregelen zijn weergegeven die zullen worden toegepast tijdens de uit te voeren werken.

De uitvoerders (onder welk statuut ook, bv. Interims, onderaanneming, …) van opgedragen werken worden door de contractant ingelicht over de werkrisico’s. De contractant informeert de uitvoerders en geeft de nodige instructies zodat zij hun werk in de best mogelijke veiligheid- en gezondheidsomstandigheden kunnen uitvoeren.

De uitvoerders moeten worden geïnformeerd over onderhavige veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.

De uitvoerders moeten van onberispelijk gedrag zijn en alle regels van goed gedrag naleven. De uitvoerders moeten de Nederlandse of Franse taal spreken of tenminste werken onder leiding van een persoon die Nederlands of Frans spreekt, naargelang de plaats waar de werken plaatsvinden. Voor de uitvoering van werken in de regio Brussel, mogen beide talen worden gebruikt.

De contractant is verantwoordelijk dat alle wettelijke verplichtingen inzake de Limosa wetgeving nageleefd worden.

De contractant moet de opdrachtgever informeren over de extra risico’s die voor Belfius Bank & Verzekeringen of haar medewerkers ontstaan als gevolg van de uitvoering van opgedragen werken, alsook over de voorzorgsmaatregelen die de contractant in dit verband heeft genomen.

De contractant dient in de persoon van de eigen preventieadviseur of diens vervanger de plaats(en) van uitvoering van de werkzaamheden te inspecteren, in voorkomend geval kan dit na een vooraf geplande werkvergadering.

De opdrachtgever heeft het recht om na te gaan of de uitvoerders van de werkzaamheden de specifieke instructies en inlichtingen terdege kennen. Uitvoerders die niet aan de opgelegde voorwaarden voldoen, moeten door de contractant onmiddellijk van de plaats van uitvoering worden verwijderd.

De opdrachtgever heeft het recht zelf de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen indien de contractant nalatig is. De kosten van deze genomen veiligheidsmaatregelen zijn ten laste van de contractant.

# Onderaannemers

De derde blijft aansprakelijk wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt. De opdrachtgever acht zich door geen enkele contractuele band met die onderaannemer verbonden.

Indien de onderaannemers niet bekend gemaakt zijn bij het indienen van de offerte mag geen onderaannemer op de werf verschijnen, tenzij de derde op zijn kosten een coördinator-uitvoering aanstelt conform het KB van 25 januari 2001 op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

# Verzekering

De derde verklaart volledig in orde te zijn met de wettelijke verzekeringen en noodzakelijke verzekeringen ingeval van schade aan derden en burgerlijke aansprakelijkheid.

# Toegang

De bij Belfius Bank & Verzekeringen geldende toegangsprocedure dient gerespecteerd te worden. De toegang tot locaties van Belfius Bank & Verzekeringen wordt enkel verleend aan personen en voertuigen in het kader van hun opdracht.

Als de werken in de bankkantoren of op specifiek beveiligde plaatsen worden uitgevoerd, dan is de aanwezigheid van personeel van Belfius Bank & Verzekeringen om veiligheidsredenen steeds verplicht.

Werken in “veiligheidszone”:

Alle lokalen waarvan de toegang wordt gecontroleerd:

* Toegang tot deze ruimte moet worden aangevraagd bij de contactpersoon. Toegangsdeuren tot deze zone mogen nooit permanent open blijven. Laat de deuren zo weinig mogelijk open staan en laat de toegang nooit onbewaakt achter.
* Houten spieën en andere materialen om deuren open te houden zijn verboden.
* Ook kabeldoorgangen, buizen, enz. via toegangsdeuren tot de veiligheidszone moeten worden verboden indien de deuren open moeten blijven.
* Het naar binnen- en buiten brengen van materialen moet zo veel mogelijk gebeuren tijdens de openingsuren en langst de kortst mogelijke weg.
* Wanneer er een directe verbinding tussen de veiligheidszone en buiten bestaat, moet de bankactiviteit worden onderbroken. Deze activiteiten moeten in overleg met de betrokken partijen worden goedgekeurd.

Werken in andere zones:

* De werken moeten niet alleen rekening houden met de normale gang van zaken en het verkeer tussen werknemers en cliënten, maar dienen ook te gebeuren in overleg met het personeel.
* Voor werken buiten de normale kantooruren, moet Belfius Bank & Verzekeringen voorafgaandelijk toestemming geven.

# Parkeren

Als u binnen de gebouwen of inrichtingen van Belfius Bank & Verzekeringen wenst te parkeren, dan moet u hiervoor de toelating hebben van onze bewakingsdienst of de lokale verantwoordelijke. Voor iedere parkeerplaats moet vooraf een aanvraag worden ingediend (met vermelding van de parkeertijd).

De wegen moeten voor de hulpdiensten vrij gehouden worden en de voetgangerszone moet gevrijwaard blijven van obstakels; daarom mogen voertuigen en vrachtwagens niet langer dan nodig geparkeerd worden aan de gebouwen of inrichtingen van Belfius Bank & Verzekeringen.

Alle gevaarlijke werkzones, opslagzones, werfvoertuigen worden duidelijk afgebakend en dienen zichtbaar gesignaleerd te zijn. Het signaleren en afbakenen van de werf, het stapelen van goederen, het plaatsen van hefwerktuigen of andere arbeidsmiddelen, laden en lossen op de voet- fietspaden of openbare wegen dienen in overleg te gebeuren met de plaatselijk bevoegde overheid en de opdrachtgever.

# Rook-, drug-en alcoholverbod

Roken is verboden in alle gebouwen van Belfius Bank en Verzekeringen.

Buiten de gebouwen is het toegestaan om te roken. Gelieve voor de sigarettenpeuken gebruik te maken van de afvalrecipiënten die speciaal daarvoor aanwezig zijn.

Onder invloed en/of in het bezit zijn van drugs en alcohol is ten strengste verboden binnen de gebouwen en op de terreinen van Belfius Bank & Verzekeringen.

# Fotograferen en filmen

Het is binnen de gebouwen en lokalen van Belfius Bank & Verzekeringen verboden om foto’s te nemen en te filmen. Indien dit toch nodig is in het kader van de uit te voeren werken, dan is hiertoe voorafgaandelijke toestemming nodig.

# Diefstal

De contractor en zijn personeelsleden of aangestelden, moeten de nodige voorzorgsmaatregelen treffen met het oog op de bescherming van hun materiaal en persoonlijke eigendommen. Belfius Bank & Verzekeringen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, misbruik of beschadiging van middelen van de derden.

# Orde en netheid, hygiëne en doorgangen

De ter beschikking gestelde lokalen, inrichtingen en uitrusting dient op een verantwoorde manier gebruikt te worden. Let op volgende aandachtspunten:

* Laat draden en kabels nooit rond slingeren
* Laat nooit voorwerpen op de grond liggen
* Leg ieder voorwerp na gebruik op zijn plaats terug
* Laat s’ avonds of na de dagtaak de werkomgeving in propere staat achter
* Hou de sanitaire voorzieningen in propere staat

Wegen, gangen, doorgangen, trappen, … moeten op elk moment vrij zijn van obstakels. Indien dit onmogelijk is, dan dient een veilige alternatieve route uitgestippeld en aangeduid te worden. Indien het een vluchtweg betreft dient voorafgaandelijk contact genomen te worden met de preventieadviseur van de opdrachtgever.

De werkzones dienen voldoende beveiligd te zijn om gevaarlijke situaties voor personeel en klanten van Belfius Bank & Verzekeringen te vermijden. Uitrusting en gereedschap dienen steeds buiten het bereik van klanten en personeel te blijven.

Voor het uitvoeren van werken die hinder met zich meebrengen (stof, lawaai, rook, geur, …) Dienen de nodige maatregelen genomen te worden om overlast voor werknemers tot een minimum te beperken.

Zo moeten tijdens de uitvoering van de werken de nodige schikkingen getroffen worden opdat het geluidsniveau in lokalen die bezet zijn door personeelsleden van Belfius Bank & Verzekeringen, binnen de richtwaarde van 60dBA blijft en opdat de verspreiding van hinderlijke trillingen in de gebouwen vermeden wordt.

De aannemer zal erover waken dat het lawaai voortgebracht door de werken die hij uitvoert de toegelaten geluidswaarden niet overschrijdt teneinde de langsbewoners van de werf niet te hinderen.

Veiligheidsuitrustingen (brandblussers, brandmeldknoppen, nooduitgangen, …) mogen nooit geblokkeerd worden.

Zorg voor een goede hygiëne op de werkplaats. Eet niet op de werkplaats.

# Afval

De contractant verbindt er zich toe, bijzondere aandacht te besteden aan de milieuproblematiek en de regelgeving in dit verband.

De contractant moet de door zijn werken en activiteiten ontstane afval zelf opruimen en verwijderen, conform de wettelijke regionale voorschriften. Het is niet toegelaten om zonder toestemming gebruik te maken van afvalinzamelrecipiënten van Belfius Bank & Verzekeringen.

Het verpakkingsafval van contractant moet eveneens door deze laatste verwijderd worden.

Er mogen geen scheikundige producten (vb. verven, ontvetters, thinners, olie, …) in de afvoeren van toiletten, lavabo’s gegoten worden.

# Sanitaire voorzieningen

Kleedkamers:

* Uw contactpersoon binnen Belfius Bank & Verzekeringen zal u meedelen of u de kleedkamers binnen de gebouwen mag gebruiken
* Indien dit niet mogelijk is en de aard van de activiteiten vereisen dit, dan zal de contractant een mobiele kleedkamer voorzien voor zijn personeel. Deze kleedkamer zal geplaatst worden op de plaats aangeduid door de contactpersoon binnen Belfius Bank & Verzekeringen.
* De contractant zal erop toezien dat de kleedkamers gesloten worden.
* De contractant zal de elektrische aansluiting van de mobiele kleedkamer aanvragen bij de contactpersoon binnen Belfius Bank & Verzekeringen.
* In elke geval zal de aansluiting slechts gebeuren wanneer de elektrische installatie van de mobiele kleedkamer conform is met het AREI.
* Wanneer er een lokaal ter beschikking wordt gesteld, dan zal de contractant erop toezien dat er in alle omstandigheden orde en netheid heerst in dit lokaal.

Toiletten:

* Het personeel van de contractant mag de toiletten van Belfius Bank & Verzekeringen gebruiken.
* Dit gebruik zal gebeuren met respect voor de personen en de installaties.
* Indien dit niet gebeurt, kan deze mogelijkheid ingetrokken worden.
* In bepaalde gevallen kan Belfius Bank & Verzekeringen de installatie van mobiele toiletten vragen, waarvan de kosten voor plaatsing, huur en onderhoud ten laste vallen van de contractant.

Eetzaal:

* De nodige afspraken dienen gemaakt te worden opdat het personeel van de contractant de maaltijden kan nemen.

# Gereedschap en apparaten

De door de contractant gebruikte gereedschappen en apparaten zullen steeds voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen (CE-normen, CODEX, KB arbeidsmiddelen,…).

Ze zullen steeds in goede staat zijn en na gebruik onmiddellijk opgeborgen worden. Zij zullen steeds voorzien zijn van hun veiligheden en afschermingen en hun veiligheidsvoorzieningen zullen in geen geval buiten werking gesteld worden.

Machines en toestellen die wettelijk dienen onderworpen te worden aan een periodiek nazicht door een externe dienst voor technische controle zullen steeds beantwoorden aan de wettelijke termijnen van periodiek nazicht. Op verzoek zal de contractant steeds het laatste verslag van dit periodiek nazicht voorleggen aan Belfius Bank & Verzekeringen.

De contractant verzekert dat de gebruikers steeds een adequate opleiding hebben genoten om deze toestellen op een veilige en bekwame manier te gebruiken.

Hij verzekert tevens dat de toestellen enkel gebruikt worden voor de toepassing waarvoor deze zijn ontworpen.

De contractant mag onder geen beding machines, toestellen, materialen e.d. gebruiken die eigendom zijn van Belfius Bank & Verzekeringen. Indien dit toch dient te gebeuren, dan zal hij daartoe de voorafgaandelijke toestemming nodig hebben van de contactpersoon.

Voor het installeren, aansluiten, afsluiten en op een andere manier manipuleren van de nutsvoorzieningen (elektriciteit, perslucht, water, gas, …) moet eveneens de voorafgaandelijke toestemming bekomen worden van de contactpersoon binnen Belfius Bank & Verzekeringen.

Elektrisch materiaal moet voldoen aan de voorschriften van het AREI, meer bepaald artikel 95. De voorlopige voedingskabels moeten een doorsnede hebben die beantwoordt aan de intensiteit van de schakelaars waarop ze zijn aangesloten. De elektrische installaties zullen beschermd zijn tegen weersinvloeden en vochtigheid.

Beschadigde kabels moeten onmiddellijk uit dienst genomen worden. Beschadigde stekkers en stopcontacten zijn niet toegelaten.

# Persoonlijke beschermingsmiddelen

De contractant zal op basis van een risicoanalyse vooraf bepalen welke persoonlijke beschermingsmiddelen er dienen gedragen te worden tijdens de activiteiten.

Bij het bepalen van de noodzaak tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zal de contractant de hiërarchie in de preventiebeginselen toepassen.

Oog- en gezichtsbescherming

Bij laswerken, slijpwerken zal een gelaatsscherm gedragen worden.

Bij risico op wegvliegende deeltjes (stof, vloeistof, steenpuin, metalen deeltjes) zal een aan de gevaren aangepaste veiligheidsbril (stof = aansluitende stofbril, metalen deeltjes = voldoende bescherming aan zijkant, …) gedragen worden (gewone bril volstaat niet).

Gehoorbescherming

Indien bij de werken het lawaai het geluidsniveau meer dan 80 dB(A) bedraagt dan zal de contractant gehoorbescherming ter beschikking stellen.

Indien het geluidsniveau meer dan 85 dB(A) bedraagt dan wordt het dragen van gehoorbescherming verplicht.

Veiligheidshelm

Het dragen van een veiligheidshelm is steeds verplicht op plaatsen waar er een gevaar voor vallende voorwerpen is (bouwwerven bijvoorbeeld), op plaatsen waar men het hoofd kan stoten (kleine ruimtes, lage plafonds, technische ruimten) en op die plaatsen waar er mensen op verschillende niveaus boven elkaar werken uitvoeren.

Veiligheidsschoenen

Specifieke veiligheidsschoenen kunnen vereist zijn in volgende gevallen:

* Lasactiviteiten: hete metaaldeeltjes
* Werken op plaatsen met gevaar voor perforatie van de voetzool
* Werken met zware onderdelen
* Werken op plaatsen met gevaar voor vallende voorwerpen
* Risico op uitglijden (antislipzool)
* …

Handschoenen

Specifieke handschoenen kunnen vereist zijn in volgende gevallen:

* Gebruik van gevaarlijke producten (zie het veiligheidsinformatieblad)
* Risico op schaafwonden, snijwonden, steekwonden
* Risico op elektrische schokken
* Lasactiviteiten
* …

Ademhalingsbescherming

Het dragen van ademhalingsbescherming is nodig bij blootstelling aan stof (P3-stofmasker), blootstelling aan dampen bij gebruik van gevaarlijke producten (zie veiligheidsinformatieblad), lasrook, …

Valbeveiliging

Voor werken op hoogte (> 2 meter) waar er geen collectieve beveiliging mogelijk is, dient men een persoonlijke valbeveiliging te dragen. Dit bestaat uit een valharnas met bijhorende valstopbeveiliging of vallijn; een geldig periodiek keuringsattest moet aanwezig zijn.

# Werkvergunningen voor de uitvoering van het werk

Bij onderstaande werkzaamheden die een verhoogd risico met zich meebrengen, moet een werkvergunning (**Bijlage 3**) worden opgemaakt:

* Werken met brandgevaar = lassen, slijpen, roofingwerken of werkzaamheden waarbij vonken, open vlam of hoge temperaturen vrijkomen en voor werkzaamheden in ‘EX-zones’ (explosieve omgeving);
* Werken met elektrocutiegevaar
* Werken in de hoogte = alle werkzaamheden die worden uitgevoerd op een hoogte van meer dan 2 meter;
* Graaf- en grondwerken = alle machinaal of manueel uitgevoerde grondwerken, vanaf 30 cm diepte, alle heiwerken en alle grondboringen;
* Onderbreking van de veiligheidsvoorzieningen = onder veiligheidsvoorzieningen wordt o.a. verstaan: brandbeveiligingsinstallaties, veiligheidsvoorzieningen van arbeidsmiddelen,…;
* Werken met gevaar voor contact met chemische en biologische agentia;
* Betreden van besloten ruimten = een ruimte waar minstens één van volgende risico’s kan aanwezig zijn:
	+ - Gevaarlijke atmosfeer (zuurstoftekort, of – overmaat, ontvlambare of explosieve gassen, dampen, gevaarlijke stoffen);
		- Overspoelingsgevaar;
		- Beklemmings- of verstikkingsgevaar;
		- Gezondheids- of veiligheidsrisico incl. fysische, elektrische, mechanische, chemische, biologische of structurele risico’s.
* Openen van leidingen = leidingen of ventilatiekanalen die mogelijk gevaarlijke producten bevatten;

# Werken aan elektrische installaties

Werken aan elektrische installaties mogen enkel gebeuren door speciaal daartoe opgeleid en bevoegd personeel en zij dienen steeds te werken volgens de “zeven vitale stappen”.

De gebruikte apparaten, gereedschappen en de werkmethoden moeten conform het ARAB en AREI zijn. Werken aan elektrische installaties moet steeds spanningsvrij gebeuren. Alleen bevoegd personeel BA4 of BA5 is gemachtigd werken onder spanning uit te voeren **indien dit niet anders kan en volgens toepassing van de bepalingen van artikel 266 van het AREI.**

* Vervang nooit zelf zekeringen. Dit is de taak van een bevoegde elektricien die tevens de oorzaak van de panne kan opsporen en herstellen.
* Gebruik nooit verlengsnoeren of kabels in slechte staat.
* Schakel in de mate van het mogelijke de stroomspanning uit voordat u werken gaat uitvoeren.
* Gebruik degelijk geïsoleerd en isolerend materiaal.
* Wanneer u tijdelijke verdeelborden gebruikt, moeten deze conform de desbetreffende reglementen zijn.
* Als u toch moet werken terwijl de stroomspanning nog ingeschakeld is, moet u de meest strikte veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
* Elektrische kasten/lokalen moeten steeds op slot zijn indien deze niet bewaakt zijn door een bevoegde persoon.

Op vraag van Belfius Bank & Verzekeringen zal de contractant de nodige bekwaamheidsattesten voorleggen.

# Werken met open vlam

Bij werken met open vlam, open vuur, hete voorwerpen (lassen, snijbranden, slijpen, …) dient steeds minstens twee werkdagen voor aanvang van deze werken een vuurvergunning aangevraagd te worden (**maakt deel uit van Bijlage 3**).

Deze vergunning wordt afgeleverd door de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van Belfius Bank en Verzekeringen.

De vuurvergunning is nooit langer dan 1 werkdag geldig (tenzij anders overeengekomen).

# Gevaarlijke producten

De hoeveelheid gevaarlijke producten die op de werkplaats aanwezig zijn, dient beperkt te worden tot de hoeveelheid die nodig is voor één dag.

Voor de opslag van de gevaarlijke producten dienen de toepasselijke voorzorgsmaatregelen genomen te worden (inkuiping, etikettering, enkel bereikbaar voor opgeleide gebruikers, …).

Op verzoek van Belfius Bank & Verzekeringen zal de contractant onmiddellijk de veiligheidsinformatiebladen (niet ouder dan 3 jaar) van de gebruikte gevaarlijke producten voorleggen.

Volgende algemene voorzorgsmaatregelen dienen steeds gerespecteerd te worden:

* Iedere gebruiker zal op de hoogte zijn van de risico’s verbonden aan de gebruikte producten.
* Er zal steeds voldoende geventileerd worden op de plaats waar de producten gebruikt worden.
* Bij werken met gevaarlijke producten geldt een strikt rookverbod ook buiten.
* De gebruikte recipiënten en verpakkingen zullen steeds zorgvuldig afgesloten worden.
* Gevaarlijke producten zullen steeds in hun originele verpakking opgeslagen worden. Indien dit niet het geval is, dan zal de recipiënt voorzien worden van afdoende gevarensymbolen.
* Lekken en gemorste vloeistoffen zullen steeds onmiddellijk opgeruimd worden.
* Gasflessen dienen steeds rechtop bewaard te worden en moeten steeds beveiligd zijn tegen omvallen
* Voor het transport van gasflessen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van mobiele karren
* Sluit steeds de gasflessen af met de beschermkap
* Verwijder steeds smeervet en olie op de aansluitkoppeling van de gasfles

# Werken op hoogte

Bij werken op hoogte van meer dan 2 meter moet met collectieve beveiliging aanbrengen (leuningen, valnet, ….).

Indien dit niet mogelijk is, moet men persoonlijke valbeveiliging dragen (valharnas, valstopbeveiliging, vallijn).

Deze persoonlijke valbeveiliging dient gekeurd te zijn.

In een hoogwerker dient men tevens steeds persoonlijke valbeveiliging te dragen en moet men steeds vastgeklikt zijn.

Het gebruik van ladders is enkel toegelaten om zich een toegang te verschaffen tot een hoger gelegen werkplaats of voor het uitvoeren van kleine werken (beperkt in tijd, weinig inspanning, beperkte hoogte).

Ladders in slechte staat moeten van het werkterrein verwijderd worden.

De contractant zorgt ervoor dat de ladders periodiek worden nagekeken door een bevoegde persoon.

Stellingen moeten voldoen aan de toepasselijke richtlijnen.

Stellingen mogen enkel worden opgebouwd en gebruikt door ter zake opgeleid personeel en ze moeten worden vrijgegeven door een bevoegd, opgeleid persoon. Enkel officieel goedgekeurd materiaal mag worden gebruikt.

# Gevaarlijke situaties

Iedereen heeft de taak om “gevaarlijke situaties en handelingen” te voorkomen of zo spoedig mogelijk te elimineren. Kunt u de gevaarlijke situatie niet zelf verhelpen, dan moet u dit melden bij uw contactpersoon binnen Belfius Bank & Verzekeringen.

Van elke arbeidsongeval moet een kopie van de arbeidsongevallensteekkaart overgemaakt worden aan de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de opdrachtgever.

Bij een ernstig arbeidsongeval dient de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de opdrachtgever zo snel mogelijk betrokken te worden bij het arbeidsongevalonderzoek.

# Asbest

Voor elke interventie, hoe klein ook, aan asbesthoudende of verdachte materialen, moet een voorafgaande toelating aan de dienst IDPBW gevraagd worden.

Bij de ontdekking van asbesthoudende materialen moet de aannemer onmiddellijk de werken stilleggen en de werfverantwoordelijke van de opdrachtgever verwittigen.

# Brand

Preventiemaatregelen:

* Respecteer het rookverbod
* Versper nooit de toegang tot brandblussers, brandhaspels, brandmeldknoppen
* Houdt doorgangen, uitgangen en nooduitgangen steeds vrij
* Branddeuren dienen steeds gesloten gehouden te worden (niet in open stand blokkeren)
* Sla onmiddellijk alarm als u rook of brand waarneemt (telefoonnummers zijn geafficheerd op diverse plaatsen in het gebouw)
* In geval van brand: respecteer de evacuatievoorschriften die zijn geafficheerd in de gebouwen
* Schakel na het werk steeds de eigen elektrische apparaten uit

Brandalarm of bomalarm

* In dit geval moet het gebouw onmiddellijk ontruimd worden.
* Indien personeelsleden in de sector waarin U zich bevindt aanwezig zijn, volgt U de evacuatieweg die door hen gebruikt wordt.
* Indien geen personeelsleden in de sector waarin U zich bevindt aanwezig zijn, moet U de pictogrammen "normale uitgang" of "nooduitgang" volgen.
* Alvorens de plaats te verlaten moeten alle toestellen buiten dienst gesteld worden behalve wanneer uw veiligheid wordt bedreigd.
* In geval van brand moeten deuren en ramen gesloten worden om luchttoevoer te verhinderen.
* Tijdens de ontruiming:
* is het verboden de liften te gebruiken
* is het verboden op zijn stappen terug te keren
* indien u zich in een zone vol met rook bevindt, breng een vochtige zakdoek voor uw mond en neus en verplaats u gehurkt (de zichtbaarheid kan beter zijn nabij de grond en er is meer zuurstof aanwezig).
* Sommige deuren zijn op slot. Om ze te openen moet het glas van het kleine rode kastje dat zich ernaast bevindt gebroken worden en moet de sleutel gebruikt worden die zich erin bevindt.

 N.B.: deze handeling is ten strengste verboden in alle andere omstandigheden.

# EHBO

Informeert u over de aanwezigheid van:

* Verbanddoos
* EHBO-medewerker
* EHBO-lokaal

De derde of zijn personeel zal iedere schade (direct of indirect), zowel materiële als lichamelijke, onmiddellijk melden aan de opdrachtgever en schriftelijk bevestigen met vermelding van omvang en eventueel getuigen. Dit verslag wordt ondertekend door de derde of zijn personeel en de opdrachtgever. Wanneer iemand een verwonding oploopt, hoe klein ook, dient dit onmiddellijk gemeld en verzorgd te worden.

Bij arbeidsongevallen heeft de preventieadviseur het recht om de nodige informatie op te vragen aan de werknemer over de feiten van het ongeval. Dit om eventuele preventieve maatregelen te kunnen voorstellen.

# Bijlagen

Bijlage 1: **OVEREENKOMST “Veiligheids- en gezondheidsvoorschriften”**

Bijlage 2: **10 veiligheidsregels die uw werknemers moeten kennen**

Bijlage 3: **Werkvergunningen Belfius**

Bijlage 4: Mogelijke pictogrammen

#

# Bijlage 1: OVEREENKOMST “Veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor derden”

**Tussen partijen:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hierna genaamd als “Contractant”:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Vertegenwoordigd door: ………………………………Preventieadviseur:……………………………………..Veiligheidsverantwoordelijke op de werkplaats:……………………………………………………………Verantwoordelijke voor het opstellen van een omstandig verslag in geval van ernstig arbeidsongeval:………………………………………….VCA Certificaat: JA - NEE | en | Hierna genaamd als “Belfius”:Belfius Bank & VerzekeringenRogierplein 111210 BRUSSEL |

**Wordt overeengekomen:**

Belfius is er toe gehouden de bepalingen zoals weergegeven in artikel 9 van de Welzijnswet, Hoofdstuk 4, Afdeling 1 toe te passen.

De Contractant verklaart hierbij op eer alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen te respecteren zowel op Europees, Belgisch als regionaal vlak zoals onder meer de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, de Codex, het ARAB, het AREI en ook om deze door zijn eventuele onderaannemers te doen respecteren (Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 10 §2).

De Contractant is er toe gehouden om alle relevante informatie op vraag van Belfius ter inzage te houden (jaarlijks actieplan, globaal preventieplan, jaarverslag IDPBW, verslagen IDPBW, …).

De Contractant verklaart de “Veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor derden” die van toepassing zijn op elke site en in elk gebouw van Belfius ontvangen te hebben.

De Contractant zal erop toezien dat al zijn medewerkers en onderaannemers kennis hebben van deze veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en dat ze strikt worden nageleefd.

De Contractant zal enkel een beroep doen op medewerkers of onderaannemers die een passende opleiding hebben genoten en die behoorlijk opgeleid personeel tewerkstellen.

Indien de Contractant zijn verplichtingen niet nakomt, zal Belfius hem hierop wijzen en indien nodig daarna zelf alle nodige maatregelen treffen teneinde de toepasselijke veiligheidswetgeving en te respecteren. Eventuele kosten hiervan zullen integraal gefactureerd worden aan de Contractant.

Belfius heeft het recht om werkzaamheden stil te leggen en contractanten en onderaannemers te weren die de wettelijke en reglementaire welzijns- en veiligheidsbepalingen niet na leven, zonder dat contractanten en onderaannemers hierbij recht hebben op schadevergoeding.

De Contractant zal steeds een risico-inschatting maken van de uit te voeren werken en neemt de nodige preventiemaatregelen teneinde de risico’s te beperken.

De Contractant verbindt zich er toe om

* dezelfde bovenstaande bedingen op te nemen in de contracten met zijn eventuele onderaannemers. Hiertoe zal hij met elke onderaannemer een overeenkomst sluiten.
* indien de onderaannemers in gebreke blijft, zelf alle nodige maatregelen te treffen op kosten van de onderaannemer
* dat hij elke onderaannemer zal weren waarvan hij kan weten of vaststelt dat deze de verplichtingen opgelegd door deze wet en haar uitvoeringsbesluiten met het oog op de bescherming van de werknemers niet naleeft.
* Zijn medewerking te verlenen aan de coördinatie en samenwerking met Belfius en andere aannemers of onderaannemers

De “Veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor derden” moeten op elk ogenblik worden nageleefd.

Gedaan te Brussel op …./…./……….

Voor Belfius Voor Contractant

Handtekening Handtekening

# Bijlage 2: “10 veiligheidsregels die uw werknemers moeten kennen”

**10 veiligheidsregels die uw werknemers moeten kennen**

* Al uw werknemers die werken uitvoeren binnen of aan een locatie van Belfius dienen deze 10 veiligheidsregels te kennen en zich hieraan te houden.
* Het is uw verantwoordelijkheid als leverancier dat al uw werknemers, die werken uitvoeren binnen of aan een locatie van Belfius, deze 10 veiligheidsregels ondertekenen.
* Voorafgaand aan de start der werken, bezorgt u ons via een eenvoudige mail aan uw contactpersoon de namen die dit document ondertekend hebben.
* Enkel die personen mogen werkzaamheden uitvoeren binnen of aan een locatie van Belfius.
* Het schenden van één van deze 10 veiligheidsregels kan ervoor zorgen dat het contact stopgezet wordt.

1*.* **Informatie en instructies** – de risico's waarmee ik te maken krijg bij de uitvoering van mijn werk voor Belfius ken ik en ik onderschrijf deze. Alle noodzakelijke informatie, werkmiddelen en instructies heb ik van mijn chef ontvangen; ik begrijp en aanvaard deze. Bij vragen contacteer ik direct mijn chef. Ik weet wat ik moet doen in noodsituaties zoals bij brand en een medisch noodgeval. Ik tracht alle mogelijke risico’s te vermijden; mochten die zich toch voordoen, meld ik dit onmiddellijk aan mijn chef en aan alle betrokkenen in de onmiddellijke omgeving. In specifieke situaties, zoals werken met verhoogd brandgevaar of werken in lokalen met automatische brandblusfuncties, enz. weet ik dat aanvullende richtlijnen van toepassing zijn. Vooraleer ik de werken aanvat zal ik mijn chef hierover raadplegen.

2. **Evacuatie** – ik verlaat onmiddellijk de locatie van Belfius bij het horen van een noodsirene (ook indien deze beperkt hoorbaar zou zijn) of als ik hierom gevraagd wordt. Ik neem veiligheidsmaatregelen om werkende arbeidsmiddelen veilig te stellen. Ik volg de evacuatiewegen en begeef me naar de verzamelplaats.

3. **Arbeidsmiddelen en agentia** – Ik gebruik enkel de door mijn chef toegewezen arbeidsmiddelen (stelling, machine, etc.) en agentia. Deze zijn aangepast zijn aan mijn werk en ik kan deze veilig en gezond gebruiken omdat deze afdoende beveiligd zijn en binnen de geldende wettelijke termijnen gekeurd werden door een erkende instantie.

4. **Beveiliging** – de beveiligingen op de arbeidsmiddelen (afschermkap, leuningen, etc.) verwijder ik niet en pas deze zeker ook niet aan. Mocht dit evenwel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werken, vraag ik mijn chef voor een geschikt en veilig alternatief.

5. **Beschermingsmiddelen** – waar dit wettelijk vereist is en volgens de instructies van mijn chef, gebruik ik de nodige beschermingsmiddelen (valbeveiliging, helm, bril, etc.).

6. **Werken op hoogte** – ik gebruik geen ladder, tenzij op beperkte hoogte en op voorwaarde dat dit uitdrukkelijk werd toegestaan. Bij werken op hoogte gebruik ik steeds een gekeurde stelling of een gekeurde hoogtewerker. Ik zal me ook steeds veilig stellen door gebruik te maken van valbeveiliging; mocht deze valbeveiliging niet aanwezig zijn, vraag ik mijn chef hiervoor te zorgen.

7. **Elektriciteit** – ik zal mezelf of anderen niet blootstellen aan elektrische risico’s. Indien ik niet wettelijk bevoegd ben (in het bezit van attest “BA4” of “BA5”) zal ik geen toegang nemen tot elektrische kasten of hoogspanningszones (hoogspanningslokalen of -installaties). De “vitale zeven stappen” zijn me gekend en ik zal mij hieraan houden.

8. **Asbest** – indien ik weet of vermoed dat asbesthoudende materialen aanwezig zijn, stop ik de werkzaamheden onmiddellijk en breng mijn chef hiervan op de hoogte.

9. **Roken, alcohol en stimulerende middelen** – binnen Belfius heerst een algemene verbod op roken en op het gebruik van alcohol en stimulerende middelen; ik zal mij hieraan houden.

10. **Ongewenst gedrag** – Ik onthoud mij van elke vorm van geweld, pesten, ongewenste intimiteiten of misdrijven tegen goederen of personen.

Naam en voornaam werkgever datum handtekening

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# Bijlage 3: Werkvergunningen Belfius

**Werkvergunning Belfius**

**Voor het starten van de werken**

**De werkvergunningen zijn vereist voor werken met verhoogd risico en worden voor de aanvang van de werken uitgekeerd.**

**De opdrachtgever behandelt de werkvergunning, samen met de uitvoerders en de werkverantwoordelijke. De opdrachtgever bewaart een kopie van de werkvergunning in het preventieregister.**

**Communicatie in geval van NOOD, BRAND of ZWAAR ONGEVAL: Tel. : ...................................................**

**In geval van twijfel, bij risico-houdend werk, contacteer de werkopvolger: Tel.: …………………………..**

**U kan ook de preventiedienst om raad vragen: Tel. : ....................................................................................**

**Opdrachtgever (Belfius) : ……………………………………. Tel: ………………….. Handtekening …………………**

**Werkverantwoordelijke: …………………………. Tel: ………………….. Handtekening …………………**

**Uitvoerder 1: ………………………………………… Tel: …………………... Handtekening …………………**

**Uitvoerder 2: ………………………………………… Tel: …………………... Handtekening …………………**

**Uitvoerder 3: ………………………………………… Tel: …………………... Handtekening …………………**

**Plaats van de werken: ………………………………………………………………………………………………………………….**

**Omschrijving van de werken: …………………………………………………………………………………………………………**

**0 Brandgevaar ( zie hieronder vuurvergunning) 0 Elektrocutiegevaar**

**0 Werken in de hoogte 0 Graaf- en grondwerken**

**0 Onderbreking van veiligheidsvoorzieningen 0 Besloten ruimte**

**0 Contact met chemische en biologische agentia 0 Openen van leidingen**

**Aanvang van de werken: Datum: ……………… Uur: ………………………………**

**Mogelijke risico’s en hinder:**

**0 Val van voorwerpen 0 Warmte / Koude**

**0 Val van hoger gelegen vlak 0 Vochtigheid**

**0 Elektrische risico’s 0 Lawaai**

**0 Brandwonden 0 Trillingen**

**0 Geïsoleerd werk 0 Spatten**

**0 Gas, dampen 0 Rondvliegende scherven**

**0 Chemische hinder 0 Verbrijzeling**

**0 Asbest 0 Snijwonden**

**0 Stof 0 Andere: ……………………………………**

**Te voorzien: Noodvoorzieningen: Werkplaatsmaatregelen:**

**0 PBM’s 0 Nooddouche 0 Afzetten installaties**

 **- broek 0 EHBO 0 Vluchtwegen voorzien**

 **- vest 0 Telefoon 0 Zekeringen verwijderen**

 **- veiligheidsschoenen 0 Noodmaskers 0 Noodstop activeren**

 **- handschoenen 0 Blusmateriaal 0 Omgeving opruimen**

 **- helm 0 Valbescherming 0 Opening in vloer dichtmaken**

 **- veiligheidsbril 0 Levenslijn 0 Waarschuwingsborden**

 **- adembescherming 0 Absorptiemateriaal 0 Afvalstoffen verwijderen**

 **- ……………………… 0 ……………………… 0 ……………………………………**

**0 Ladder**

**0 Stelling / hoogtewerker**

**0 Aardingsdraad**

**0 Radio contact (walky-talky / GSM)**

**0 Noodverlichting**

**0 ………………………………………………………………………………………………………………………………**

**Vuurvergunning:**

**De VUURVERGUNNING wordt gebruikt om BRAND- of ONTPLOFFINGSGEVAREN te VOORKOMEN die zich voordoen bij werken met open vuur, blanke vlam of hittepunt (lassen, snijbranden, solderen, afbijten, afbranden van verf of vernis, ontdooien, enz.).**

**Deze vergunning wordt afgeleverd door het ONDERNEMINGSHOOFD of door zijn ertoe gevolmachtigde afgevaardigde, voor elk dergelijk werk dat in de onderneming wordt uitgevoerd hetzij door haar eigen personeel, hetzij door extern personeel.**

**DE GELDIGHEID ERVAN WORDT BEPERKT TOT MAXIMUM 1 DAG.**

**Ze dient niet voor de vaste werkposten waar alle vereiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.**

**Bijzondere voorzorgsmaatregelen eigen aan het uit te voeren werk of aan de inrichting:**

**0 Uitschakelen brand-, gas-en rookdetectie 0 Lucht-en ventilatietoevoer controleren 0 Afbakenen werkruimte**

**0 Brandbare materialen verwijderen 0 Aardings-en vergrendelingsprocedure 0 Brandblusser type poeder**

**0 Persoonlijke Beschermingsmiddelen: Oordopjes - Handschoenen - Lasdeken – Lasmasker – Lasbril**

**Na het beëindigen van de werken**

**bevestigt de werkverantwoordelijke dat de werken uitgevoerd zijn en in een veilige toestand achtergelaten zijn; hiervoor dient hij de vergunning opnieuw te onderteken.**

**De opdrachtgever zal dit controleren en de werkvergunning ter aanvaarding eveneens tekenen op het einde van de werken.**

**Datum en uur beëindiging van de werken: ……………………………………………………………………………………………….**

**Opdrachtgever (Belfius): ……………………………………………………………………………………………………………………..**

**Werkverantwoordelijke: ………………………………………………………………………………………………………………………**

**Bijlage 4: Mogelijke pictogrammen**

**Verbodpictogrammen (wit rond bord met rode cirkel met dwarsstreep – zwart symbool)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D:\P&B\pictogrammen\P_fire.bmp | Verboden open vuur  | D:\P&B\pictogrammen\P_smoke.bmp | Verboden te roken |
| D:\P&B\pictogrammen\P_phone.bmp | GSM uitschakelen |  | Verboden toegang |
|  | Verboden aan te raken |  |  |

**Gebodpictogrammen (blauw rond bord met wit symbool)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D:\P&B\pictogrammen\R_shoes.bmp | Veiligheidsschoenen verplicht | D:\P&B\pictogrammen\R_earpro.bmp | Gehoorbescherming verplicht |
| D:\P&B\pictogrammen\R_suit.bmp | Beschermkledij verplicht | D:\P&B\pictogrammen\R_gloves.bmp | Handschoenen verplicht (type = afhankelijk van taak) |
| D:\P&B\pictogrammen\R_shield.bmp | Gelaatsbescherming verplicht | D:\P&B\pictogrammen\R_goggle.bmp | Veiligheidsbril verplicht |
| D:\P&B\pictogrammen\R_mask.bmp | Ademhalingsbescherming verplicht (halfgelaatmasker) | D:\P&B\pictogrammen\R_helmet.bmp | Veiligheidshelm verplicht |
| X2NDVCA6EB8CECA6V2OPFCACC92ZYCA4O63FCCA7U939OCA1XJLO6CAYXFHDMCAVE01QPCA80BBZXCAHMCXRCCAXFVNYSCAOW2IAWCA9J1DFWCABSQK13CADFC0KPCAY9876OCAIDZAN6CAPS5FX7CAPIMICM.jpg | Ademhalingsbescherming verplicht (stofmasker) | pictogram_signaalkleding.gif | Signalisatiekledij verplicht |
| bord-c9.gif | Valharnas + vanglijn verplicht | SW1H8CAOZ7OI6CAEVN7ALCA7YU7XECABM0V2ZCAQJJ2A7CAOQDEP5CAHSJL1PCAU9NT3UCA3HFLQ3CA8H4UHFCAPS832JCASDJN1XCA4TIABKCAAQIVTMCAF6AFDGCAIPW5JKCARBA2JFCAFMB5PMCA6ZFGUY.jpg | Laskap verplicht |
|  | Gasflessen vastleggen |  |  |

**Gevaarpictogrammen (gele driehoekborden met zwarte rand en zwart symbool)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D:\P&B\pictogrammen\W_cautio.bmp | Gevaar |  | Hangende last |
| D:\P&B\pictogrammen\W_corros.bmp | Bijtende/corrosieve producten |  | Heftruckverkeer |
| D:\P&B\pictogrammen\W_exair.bmp | Explosiegevaar |  | Valgevaar |
| D:\P&B\pictogrammen\W_radioa.bmp | Radioactieve bron / ioniserende straling (X-stralen) |  | Ontvlambare producten |
|  | Elektrocutie gevaar |  | Giftige producten |
|  | Schadelijke/irriterende producten |  |  |

**Reddingpictogrammen (groene borden met wit symbool)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Verzamelplaats bij evacuatie |  | EHBO-post |
|  | Nooddouche |  | Oogdouche |
|  | Richting van een uitgang (die voldoet aan vereisten van een nooduitgang) |
|  | Richting van een uitgang |
|  | Nooduitgang |  | Richting nooduitgang |
|  | Richting nooduitgang |  | Richting nooduitgang |

**Brandbestrijdingpictogrammen (rode borden met wit symbool)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Brandblustoestel |  | Brandslang / muurhaspel |
|  | Brandmeldknop |  | Brandladder |
|  | Richting (in combinatie met ander bord) |  |  |



**Aanwezigheid van asbest**

In het bedrijf bestaat de kans dat er op bepaalde lokaties asebsthoudende materialen aanwezig zijn (delen van gebouw, dak, isolatie). Deze delen worden aangeduid met volgende sticker.

Het behandelen, verhandelen of werken uitvoeren aan dergelijke materialen is verboden en mag enkel uitgevoerd worden door bevoegd en speciaal opgeleid personeel.

**Gevaarlijke stoffen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D:\P&B\pictogrammen\GS_C.bmpD:\P&B\pictogrammen\GS_X.bmp | acid_red.gifexclam.gif | Bijtend/ irriterend/ ernstig oogletsel (waarschuwing)Bijtend/ irriterend/ ernstig oogletsel (gevaar) | D:\P&B\pictogrammen\GS_T.bmp | exclam.gifskull.gif | Giftig (waarschuwing)Giftig (gevaar) |
| D:\P&B\pictogrammen\GS_E.bmp | explos.gif | Explosief | D:\P&B\pictogrammen\GS_O.bmp | rondflam.gif | Oxiderend |
| D:\P&B\pictogrammen\GS_F.bmp | flamme.gif | (Zeer) Ontvlambaar | D:\P&B\pictogrammen\GS_N.bmp | Aquatic-pollut-red.gif | Milieu Gevaarlijk |
|  |  |  |  | silhouete.gif | Kankerverwekkend/voortplantingstoxisch/inhallatieallergeen/mutageen |